Краткий обзор технологий. МосБилд-2009 г.

  Утверждая, что технология «Теплостен» самая-самая мы, естественно обращаем внимание и на  своих коллег, работающих на ниве стенового материала. Хотя, может быть, стоит напомнить, что технология это не только стена и блоки, из которых она сложена. Технология скоростного домостроения это огромный комплекс поднятых и решенных нашим институтом проблем малоэтажного домостроения, да и не только малоэтажного.

     Для корректного сравнения технологий следует  уточнить, о чем, собственно, именно идет речь. 
    Когда упоминается «Теплостен» то, в первую очередь надо иметь в виду, что это:
1. каменный (капитальный), сейсмоустойчивый;
2. для постоянного проживания (со сроком жизни более 100 лет);

3. теплосберегающий, а значит экономный;

4. быстровозводимый;

5. с низкой себестоимостью (доступный большинству наших сограждан)

многоэтажный дом или коттедж. Дом должен быть и красивым. В этом «Теплостен» никак не уступит пальму первенства, но красота не  поддается численным измерениям, поэтому этот параметр пропустим. 
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    На основании вышеизложенного исключаем из списка конкурентов - технологии, не строящие каменные дома.

   Что остается? Совсем немного. Анализируя экспозицию последней международной выставки МосБилд-2009, посмотрим на это поподробнее.

    Традиционный вариант стеновой конструкции. Кирпич, утеплитель, снова кирпич (или блоки). Толщина стены более 500 мм. («Теплостен» - 300 мм. Ощутимый выигрыш в площади пола). Работы, операций немерено. («Теплостен» - одна операция). В итоге – запрет использовать эту технологию в Московской области. (Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О запрете применения трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области») На подходе такое же распоряжение и по Москве. Почему? Да из-за халтуры строителей. Слишком сложно для быстрой и качественной работы. Поэтому и посыпались кирпичики на головы беспечных…
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    Несъемная пенополистирольная опалубка. Красиво. Ничего не скажешь. Подано красиво! А вот тот, кто заливал в эти щели бетон, вставлял туда арматуру, приклеивал к пенополистиролу облицовку и «отдыхал» во время технологических перерывов (в технология «Теплостен» не предусматривает технологические перерывы, блоки кладутся на клей и скорость возведения стены зависит исключительно от усердия каменщиков), врятли остался восторженным сторонником этой технологии.
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   Скандинавы порадовали. Ну, почти «Теплостен». Только блоки надо привозить за тридевять земель, и монтируются они уж больно мудрёно. И пропенить их надо, и арматурой снабдить, и цементно-песчаный раствор опять мешать целый день. До следующего технологического перерыва – четырех рядов блоков.
    В итоге красивая ровная стена, на которую можно приклеить декоративный камень или плитку (блоки «Теплостен» выпускаются с готовым декоративным покрытием наружного слоя). 800 Евро за кв. метров теплового контура с крышей (информация с выставки).
    Впрочем, металлическая арматура, столь щедро уложенная в стену дома, не образовывает каркас. А внутренний и наружный слои блоков удерживаются исключительно на «ласточкиных хвостах» пенополистирола плотностью 25 кг/куб. м.  (В блоках «Теплостен» применен пенополистирол такой же плотности, но бетонные слой связаны между собой углепластиковыми стержнями, по два на один рядовой блок. Итого 24 стержня на один кв. метр стены!) Хотя, надо отдать должное и финнам, в процессе укладки их блоков применены стерженьки из нержавеющей стали(!) для соединения внутренней и внешней части стены.
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     Приятно думать, что мы идем правильным курсом, а российские технологии опережают мировую строительную мысль. Трехслойные блоки применяются не только в Европе. Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и др. страны на Востоке ведут массовое строительство по схожей технологии. Её преимущества становятся все более очевидными даже для скептиков.
     Далее совсем экзотика. Пустотелые кирпичи в различных сочетаниях, с утеплителем и без. Несъемные опалубки из различных листовых материалов, вплоть до стружек и др. Хотя такого «др.» совсем немного.
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    Экология дома сейчас очень модная тема и на строительном рынке появляются уж совсем экзотические вещи. 
    Совершенно экологически чистый дом. Хотя это и никак не связано с капитальным строительством, не могу об этом не рассказать.

    Каркасный деревянный дом с заполнением пустот в качестве утеплителя опилками. Специально и экологически чисто приготовленными. Обшит дом так же экологически безукоризненным деревянным сайдингом. Чудо! 2.500 Евро за кВ. метр. Конструктив стены на фото виден достаточно хорошо.
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    Вот, пожалуй, и все. О каком массовом строительстве можно вести речь. Вести блоки из Финляндии или Канады или добывать опилки во Франции?

    Вывод делайте сами.

И.И. Борисов.

07.04.2009 г.
Фото автора.
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